**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy**

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):      Adres:  REGON:  NIP: |
| Osoba do kontaktów w sprawie składanej oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail): | |

**OFERTA**

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr **ACNT-220-06/2020**  z dnia 26.11.2020 r. na:

**Dostawę zestawu do wideokonferencji zawierającego kamerę, Speakerphone/Conference Phone, Jednostkę sterującą do połączenia z PC oraz ekran interaktywny**

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym.

1. OŚWIADCZAMY, że:
2. zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z projektem umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
3. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów,
4. posiadamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, a także dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. jesteśmy w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie zamówienia, w tym w szczególności nie otwarto wobec nas likwidacji, nie wszczęto postępowania upadłościowego, nie ogłoszono upadłości, ani nie otwarto postępowania restrukturyzacyjnego,
6. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
7. jesteśmy związani ofertą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
9. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia dla niniejszego postępowania za cenę:

Tabela 1. Tabela kosztorysowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (proszę podać typ) | Jedn. Miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN  4x5 | Stawka VAT (%)\* | Kwota VAT w PLN  6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN  6+8 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do wideokonferencji | zestaw |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) | | | | |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) | | | | | | |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) | | | | | | | |  |

Razem wartość oferty netto (słownie): …………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): …………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Tabela 2. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr techniczny** | **Wymagany przez Zamawiającego** | **Oferowany przez Wykonawcę *(Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego)*** |
| 1. | Dostawa zestawu do wideokonferencji zawierającego: | |  |
| Kamerę | | Potwierdzenie:  TAK/NIE  Model:  ...........................................  Producent urządzenia:  ........................................... |
| Speakerphone/Conference Phone | | Potwierdzenie:  TAK/NIE  Model:  ...........................................  Producent urządzenia:  ........................................... |
| Jednostkę sterującą do połączenia z PC | | Potwierdzenie:  TAK/NIE  Model:  ...........................................  Producent urządzenia:  ........................................... |
| ekran interaktywny | | Potwierdzenie:  TAK/NIE  Model:  ...........................................  Producent urządzenia:  ........................................... |
| Wymagania dotyczące kamery | | | |
| 2. | Gotowość do pracy w  średniej sali konferencyjnej o powierzchni 25 m2 , o pojemności do 10 osób. | Wymagane | Gotowość do pracy w  średniej sali konferencyjnej  TAK/NIE |
| 3. | Pole widzenia kamery | min. 90॰ | Pole widzenia kamery  ........................................... |
| 4. | Rozdzielczość kamery | min. 1920 x 1080 | Rozdzielczość kamery  ......................................... .. |
| 5. | Autofokus | Wymagane | Autofokus  TAK/NIE |
| 6. | Zakres obrotu kamery | min. 60॰ | Zakres obrotu kamery  ........................................... |
| 7. | Zakres pochylenia kamery | min. 40॰ | Zakres pochylenia kamery  ........................................... |
| 8. | Zakres temperatury zewnetrznej pracy urządzenia | W zakresie co najmniej od  0 do 35 °C | Zakres zewnętrznej temperatury pracy  ........................................... |
| 9. | Pełna kompatybilność z jednostką sterującą wideokonferencją | Wymagane | Pełna kompatybilność z jednostką sterującą wideokonferencją  TAK/NIE |
| 10. | Sterowanie ustawieniem kamery za pomocą pilota lub stacji sterującej | Wymagane | Sterowanie ustawieniem kamery za pomocą pilota lub stacji sterującej  TAK/NIE |
| Wymagania dotyczące Speakerphone/Conference Phone | | | |
| 11. | Głośnik kompatybilny z całym zestawem | Wbudowany lub zewnętrzny | Pełna wydajność dupleksowa dźwięku  TAK/NIE |
| 12. | Akustyczna eliminacja echa | Wymagane | Akustyczna eliminacja echa  TAK/NIE |
| 13. | Technologia redukcji hałasu | Wymagane | Technologia redukcji hałasu  TAK/NIE |
| 14. | Reakcja częstotliwościowa mikrofonów | min. 100Hz - 11KHz | Reakcja częstotliwościowa mikrofonów  ……………………………... |
| 15. | Reakcja częstotliwościowa głośników | min. 120Hz - 14KHz a | Reakcja częstotliwościowa głośników  ………………………………. |
| 16. | Security slot | Wymagany | Security slot  TAK/NIE |
| 17. | Możliwość podłączenia dodatkowych mikrofonów | Wymagane | Możliwość podłączenia dodatkowych mikrofonów  TAK/NIE |
| 18. | Wyświetlacz wbudowany pozwalający na wyświetlanie podstawowych informacji o połączeniu konferencyjnym | Wymagane | Wyświetlacz wbudowany pozwalający na wyświetlanie podstawowych informacji o połączeniu konferencyjnym  TAK/NIE |
| 19. | Wyświetlanie podstawowych informacji o statusie połączenia konferencyjnego | Na wyświetlaczu lub kontrolki wbudowane  Minimalne informacje - “Wyciszenie”, “Wstrzymane”, “Połączenie” | Wyświetlanie podstawowych informacji o statusie połączenia konferencyjnego  ………………………………. |
| 20. | Sterowanie głośnością | Wymagane | Sterowanie głośnością  TAK/NIE |
| 21 | Gotowość do pracy w  średniej sali konferencyjnej o powierzchni 25 m2 , o pojemności do 10 osób. | Wymagane | Gotowość do pracy w  średniej sali konferencyjnej  TAK/NIE |
| Jednostka sterująca do połączenia z PC | | | |
| 22. | Kompatybilność z MaC OS, Windows i Linux | Wymagane | Kompatybilność z MaC OS, Windows i Linux  TAK/NIE |
| 23. | Kompatybilność z Zoom | Wymagane | Kompatybilność z Zoom  TAK/NIE |
| 24. | Kompatybilność z innymi programami do wideokonferencji | Min. Skype, Cisco Webex, BlueJeans | Kompatybilność z innymi programami do wideokonferencji  ……………………………… |
| 25. | Pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi oferowanego zestawu konferencyjnego | Wymagane | Pełna kompatybilność z pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi oferowanego zestawu konferencyjnego  TAK/NIE |
| Wymagania dotyczące Ekranu interaktywnego | | | |
| 26. | Przekątna ekranu | min. 55’’ | **Przekątna ekranu [kryterium dodatkowo punktowane – wykonawca jest zobowiązany podać oferowaną przekątną ekranu]**  0 pkt. – dla przekątnych co najmniej 55’’  10 pkt. – dla przekątnych co najmniej 65’’  15 pkt. – dla przekątnych co najmniej 70’’  ……………………………… |
| 27. | Rozdzielczość ekranu | min. 3 840 x 2 160 | Rozdzielczość ekranu  ……………………………… |
| 28. | Czas reakcji | maksimum 8.5 ms | Czas reakcji  ……………………………… |
| 29. | Kąt widzenia | Minimum 175॰ | Kąt widzenia  ……………………………… |
| 30. | Sterowanie dotykowe | Wymagane | Sterowanie dotykowe  ……………………………… |
| 31. | Klasa energetyczna | Minimum A | Klasa energetyczna  ……………………………… |
| 32. | Źródło zasilania | AC 100~240V 50/60Hz | Źródło zasilania  ……………………………… |
| 33. | Możliwość pracy w orientacji poziomej i pionowej | Wymagane | Możliwość pracy w orientacji poziomej i pionowej  TAK/NIE |
| 34. | Kompatybilność z MaC OS, Windows i Linux | Wymagane | Kompatybilność z MaC OS, Windows i Linux  TAK/NIE |
| 35. | Możliwość łączności bezprzewodowej | * WiFi * Bluetooth | Możliwość łączności bezprzewodowej  …………………………….. |
| 36. | Wejście HDMI | min. 2 | Wejście HDMI  …………... |
| 37. | Port USB | min. 1 | Port USB  ………………………….. |
| Wyposażenie dodatkowe | | | |
| 38. | Zestaw kabli zasilających niezbędnych do działania systemu (wraz z ekranem) | Wymagane | Zestaw kabli zasilających niezbędnych do działania systemu (wraz z ekranem)  TAK/NIE |
| 39. | Zestaw kabli połączeniowych zapewniających swobodne połączenie urządzeń zestawu w dedykowanym pomieszczeniu w miejscach wybranych przez zamawiającego | Wymagane | Zestaw kabli połączeniowych zapewniających swobodne połączenie urządzeń zestawu w dedykowanym pomieszczeniu w miejscach wybranych przez zamawiającego  TAK/NIE |
| 40. | Dedykowane mikrofony rozszerzające kompatybilne z zestawem | min. 2 | Dedykowane mikrofony rozszerzające kompatybilne z zestawem  …………………………. |
| 41. | Dedykowane uchwyty mocujące elementy zestawu do ściany | Wymagane | Dedykowane uchwyty mocujące elementy zestawu do ściany  TAK/NIE |
| 42. | Stojak mobilny do ekranu interaktywnego zapewniający stabilne mocowanie oraz orientację ekranu w pionie i poziomie | Wymagane | Stojak mobilny do ekranu interaktywnego zapewniający stabilne mocowanie oraz orientację ekranu w pionie i poziomie  TAK/NIE |
| 43. | Zestaw rysików kompatybilnych z ekranem interaktywnym | Min. 4 | Zestaw rysików kompatybilnych z ekranem interaktywnym  …………. |

Tabela 3. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Pozostałe wymagania** | **Wymagany przez Zamawiającego** | **Oferowany przez Wykonawcę\*\***  **(Wykonawca jest obowiązany potwierdzić lub podać oferowane  parametry)** |
| 1. | Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru | Co najmniej 12 miesięcy | TAK/NIE |
| 2. | Wykonawca potwierdza że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze, okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu | TAK | TAK/NIE |
| 3. | Wykonawca gwarantuje że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia | TAK | TAK/NIE |
| 4. | Wykonawca potwierdza że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego | TAK | TAK/NIE |
| 5. | Wykonawca potwierdza że przedmiot zamówienia, jest  fabrycznie nowy wolny od wad materiałowych i prawnych | TAK | TAK/NIE |
| 6. | Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. | TAK | TAK/NIE |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych | TAK | TAK/NIE |
| 8. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: ul. Rektorska 4, 00-614, Warszawa, pom. 5.05, V piętro | TAK | TAK/NIE |
| 9. | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. | TAK | TAK/NIE |
| 10. | Wykonawca dokona instalacji i montażu zestawu w pomieszczeniu dostawy | Wymagane | TAK/NIE |
| 11. | Wykonawca zapewni instruktarz stanowiskowy dla co najmniej 4 przedstawicieli Zamawiającego na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się formę zdalną instruktarzu, jeśli sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia będą skutkowały brakiem możliwości organizacji spotkania na miejscu. W takim wypadku wykonawca zapewni wszelką sprzęt niezbędny do przeprowadzania instruktarzu. Instruktarz zostanie przeprowadzony w dniu roboczym w wybranych godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do 16.00. | Wymagane | TAK/NIE |

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
2. formularz RODO,
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpis osoby upoważnionej*

*do reprezentowania wykonawcy*